Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento E24(728)-**

**Inf. sobre uso de tarjeta de pago y transferencia electrónica**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc152323445)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc152323446)

[1.2. Archivo Carátula/s del origen (Carátula de entrada) 5](#_Toc152323447)

[1.3. Archivo/s de control de datos del origen 6](#_Toc152323448)

[1.4. Archivo/s de datos del Receptor: 7](#_Toc152323449)

[1.5. Archivo de carátula del Receptor 7](#_Toc152323450)

[1.6. Archivo de Control del Receptor 7](#_Toc152323451)

[2. Validaciones 7](#_Toc152323452)

[2.1. Archivo de datos 7](#_Toc152323453)

[2.2. Archivo Carátula: 8](#_Toc152323454)

[2.3. Archivo de control de datos: 9](#_Toc152323455)

[3. Construyendo la carátula de salida 11](#_Toc152323456)

[3.1. Formato de carátula de salida 12](#_Toc152323457)

[4. Definición de nombres 14](#_Toc152323458)

[4.1. Archivos de entrada a SINACOFI 14](#_Toc152323459)

[4.1.1. Archivo de datos: 14](#_Toc152323460)

[4.1.2. Archivo Carátula: 14](#_Toc152323461)

[4.1.3. Archivo de control de datos: 15](#_Toc152323462)

[4.2. Archivo de salida a destino 15](#_Toc152323463)

[4.2.1. Archivo de datos 15](#_Toc152323464)

[4.2.2. Archivo Carátula 15](#_Toc152323465)

[4.3. Definición de correlativo 16](#_Toc152323466)

[5. Definición del destino 17](#_Toc152323467)

[6. Mensajería 18](#_Toc152323468)

[6.1. Aviso 18](#_Toc152323469)

[6.2. Resultado 18](#_Toc152323470)

[6.3. Notificación 18](#_Toc152323471)

[6.4. Resultado RES.DET 18](#_Toc152323472)

[7. Definir el estructura y nombre para cada archivo de mensajería 19](#_Toc152323473)

[7.1. Estructura 19](#_Toc152323474)

[7.1.1. Archivo notificado (CMF): 19](#_Toc152323475)

[7.1.2. Archivo aviso (SINACOFI) 19](#_Toc152323476)

[7.1.3. Archivo resultado (SINACOFI) 19](#_Toc152323477)

[7.2. Definición de nombres: 20](#_Toc152323478)

[8. Datos sensibles 20](#_Toc152323479)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cassds Canal Web |  |
| X | Canal FT3 |  |

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| E24 | 01-12-2023 | Esteban Carrasco | 1.0 | Creación documento |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Definición de estructuras

## Archivo de datos del emisor [Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl)](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29208_doc_pdf.pdf)

Header:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Código del banco | 9(04) |
| Campo 2 | : | Identificación del archivo | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |
| Campo 4 | : | Filler | X(43) |

Largo del registro: 56 Bytes

*Registros de datos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Tipo de registro | 9(01) |
| Campo 2 | : | RUT | R(09)VX(01) |
| Campo 3 | : | Código del aviso o reclamo | X(30) |
| Campo 4 | : | Fecha del aviso o reclamo | F(08) |
| Campo 5 | : | Número de identificación de la operación | X(30) |
| Campo 6 | : | Fecha de la operación | F(08) |
| Campo 7 | : | Moneda | 9(02) |
| Campo 8 | : | Producto afectado | 9(02) |
| Campo 9 | : | Operación objeto de aviso o reclamo | 9(02) |
| Campo 10 | : | Monto de la operación impugnada | 9(14) |
| Campo 11 | : | Monto total de las operaciones objeto del aviso o reclamo | 9(14) |
| Campo 12 | : | Fecha de la primera restitución de fondos o cancelación de cargos | F(08) |
| Campo 13 | : | Fecha de la segunda restitución de fondos o cancelación de cargos | F(08) |
| Campo 14 | : | Monto total de restitución de fondos o cancelación de cargos | 9(14) |
| Campo 15 | : | Estado de tramitación del aviso o reclamo | 9(02) |
| Campo 16 | : | Fecha bloqueo del producto | F(08) |

Longitud Total del registro: 161 Bytes

## Archivo Carátula/s del origen (Carátula de entrada)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM (Header) |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Largo |
| **Campo 1** | **:** | **ORG** | **Unidad Originadora de Mensaje(s)** | **20** |
| **Campo 2** | **:** | **NMS** | **Número de Mensajes a Transmitir** | **3** |
| **Campo 3** | **:** | **IDU** | **Identificación Usuario o Unidad Originadora de la Comunicación** | **15** |
| **Campo 4** | **:** | **FGB** | **Fecha Generación de Pams (dd/mm/aa)** | **8** |
| **Campo 5** | **:** | **HGB** | **Hora Generación de Pams (hh/mm/ss)** | **8** |
| **Campo 6** | **:** | **MSG** |  | **3** |
| **Campo 7** | **:** | **PRI** | **Prioridad de Transmisión del Mensaje (28)** | **2** |
| **Campo 8** | **:** | **TID** | **Grupo Tid de Destino Ej.: 11 = Bancos + Financieras + Banco Central** | **12** |
| **Campo 9** | **:** | **NSE** | **Número NSE, Debe ser 00000 [Lo actualiza el Tid]** | **5** |
| **Campo 10** | **:** | **FEN** | **Fecha NSE Debe ser 00/00/00 [Lo actualiza el Tid]** | **8** |
| **Campo 11** | **:** | **HEN** | **Hora NSE > Debe ser 00:00:00 [Lo actualiza el Tid]** | **8** |
| **Campo 12** | : | G01 | DATOS CONTROL TRANSFERENCIA | 35 |
| **Campo 13** | : | 18 | NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM | 35 |
| **Campo 14** | : | 20 | NUESTRA REFERENCIA | 35 |
| **Campo 15** | : | 34 | FECHA VALIDEZ DATOS | 8 |
| **Campo 16** | : | IDC | NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 01 EN EL PRIMER CAMPO | 15 |
| **Campo 17** | : | IDD | NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 02 EN EL PRIMER CAMPO | 15 |
| **Campo 18** | : | 79 | OBSERVACIONES | 35 |

## Archivo/s de control de datos del origen

Tabla

Descripción generada automáticamente



## Archivo/s de datos del Receptor:

**La estructura es idéntica al archivo especificado en el punto 1.1. y 4.1. Considerar que el archivo se mueve desde la casilla emisora a la receptora (sistema central).**

## Archivo de carátula del Receptor

**La estructura es idéntica al archivo especificado en el punto 1.2. y 4.2. Considerar que el archivo se mueve desde la casilla emisora a la receptora (sistema central).**

## Archivo de Control del Receptor

**La estructura es idéntica al archivo especificado en el punto 1.3. y 4.3. Considerar que el archivo se mueve desde la casilla emisora a la receptora (sistema central).**

# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar el largo de registro en función al tipo de documento (tabla en base de datos); En caso de no coincidir, se deberá catalogar con error (Error 65)**  **Solo para líneas de “detalle”** |
| **V2** | **Validar que el código del banco (largo 4) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento es igual en el nombre del archivo y en la definición del *header* del archivo. (Error 66)** |
| **V4** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V5** | **Validar que el archivo de datos no existe en casilla origen, en caso de existir se deberá catalogar con error (Error 08)** |
| **V6** | **Validar que el archivo de datos no existe en casilla destino, en caso de existir se deberá catalogar con error (Error 09)** |
| **V7** | **Validar formato del campo fecha en la línea *header,* en caso de error (Error 74)**  **Obs: Un año es válido cuando es mayor a 1950.** |
| **V8** | **Se va a validar que el campo “tipo de valor” contenga sólo los valores esperados (1 y 2), en caso de no existir se deberá catalogar con error (Error 75)** |

## Archivo Carátula:

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar que el archivo de caratula existe, en caso de no existir debe ser catalogado con error (Error 43)** |
| **V2** | **El valor del campo “PRI” debe ser {01,02,11,12} un valor diferente es un error que debe ser catalogado con error (Error 68)** |
| **V3** | **Validar que el archivo de caratula si no tiene datos debe ser catalogado con error (Error 44)** |
| **V4** | **Validar que en el archivo de caratula existe el valor para el código MSG en base de datos, en caso contrario, catalogar con error (Error 46)** |
| **V5** | **Validar que exista la totalidad de los campos variables del archivo: G01:, 18:,**  **20:, 34:,IDC:, IDD, 79. En caso de no existir alguno de ellos, catalogar el error (Error 57)** |
| **V6** | **Validar que la variable definida por IDSubcampo mayor a uno. El valor debe representar los valores esperados en el separador (n-1), en caso contrario, catalogar el error (Error 49)** |
| **V7** | **Validar que el "LargoCampo" no debe ser superior al definido en el archivo estructuraCaratula\_2023-03-10 para variables definidas como campo y subcampo G01:, 18:, 20:, 34:, IDC:, IDD, 79. (Error 51)**  **G01: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **18: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **20: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **34: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **IDC: Valor entero no debe ser superior a largo 15**  **IDD: Valor entero no debe ser superior a largo 15**  **79: Valor entero no debe ser superior a largo 35** |
| **V8** | **Validar que la definición del "Tipo Campo" definida en el “archivo estructuraCaratula\_2023-03-10” para variables definidas como campo y subcampo G01:, 18:, 20:, 34:, IDC:, IDD, 79 sea la que se encuentra en el archivo de carátula. (Error 52)** |
| **V9** | **Validar que existan las variables de cabecera ORG:,NMS:,IDU:,FGB:,HGB:, MSG:, en caso de error (Error 55)** |
| **V10** | **Validar que existan las variables de cabecera PRI:, TID:, NSE:, FEN:, HEN:, en caso contrario definir como error (Error 56)** |
| **V11** | **Validar que los Sub campos contenidos en las variables, contengan el valor esperado. Si existe que el IDsubcampo del archivo (estructuraCaratula\_2023-03-10) =n deberá contener (n-1) “|” si el valor esperado es menor se deberá catalogar el error (Error 58)** |
| **V12** | **Validar que los Sub campos contenidos en las variables, contengan el valor esperado. Si existe que el IDsubcampo del archivo (estructuraCaratula\_2023-03-10) =n deberá contener (n-1) “|” si el valor esperado es mayor se deberá catalogar el error (Error 59)** |
| **V13** | **Validar que las variables catalogadas como particular (G01:, 18:, 20:, 34:, IDC:, IDD, 79), tengan solo un término de línea “}”, en caso de tener más de uno catalogar el error (Error 60)** |
| **V14** | **Validar que las variables catalogadas como particular (G01:, 18:, 20:, 34:, IDC:, IDD, 79), tengan su termino de línea “}”, en caso que no exista, catalogar el error (Error 61)** |
| **V15** | **Validar que exista la variable “FIN:” al término del archivo. En caso de que no exista, catalogar el error (Error 63)** |
| **V16** | **Validación de datos: El campo NMS debe ser 1, en caso contrario catalogar error (Error 69)** |
| **V17** | **El campo TID: Las primeras cuatro posiciones representan la institución destino. Se debe validar la existencia de la institución destino, en caso de error catalogar (Error 70)** |
| **V18** | **No se logra abrir el archivo y se envía mensaje a la casilla origen, Incluir código 54 (Error 54)** |

## Archivo de control de datos:

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar que contenga en la primera línea el texto “MENSAJE\_CONTROL”, en caso de no existir se catalogara con error (Error 15)** |
| **V2** | **Validar que contenga el texto “FIN\_MENSAJE”, en caso de no existir se catalogara con error (Error 25)** |
| **V3** | **Validar que no existan espacios en blanco en la “línea” de texto “FIN\_MENSAJE” En caso de existir catalogar con error (Error 24)** |
| **V4** | **Validar que no existan espacios en blanco en la “línea” de texto “MENSAJE\_CONTROL” En caso de existir catalogar con error (Error 14)** |
| **V5** | **Validar que el campo “nombre\_archivo” corresponde al nombre del archivo definido, en caso de no existir esta igualdad, se deberá catalogar con error (Error 71)** |
| **V6** | **Validar que el campo “originador” sea válida según tabla definida, en caso de no existir se deberá catalogar con error (Error 07)** |
| **V7** | **Validar que el campo “destino” sea válida según tabla definida, en caso de no existir se deberá catalogar con error (Error 06)** |
| **V8** | **Validar que el campo “Número total de registro” sea numérico, en caso de no ser así, catalogar con error (Error 72)** |
| **V9** | **Validar el campo “lf\_lv” debe ser igual al valor “F” o ”V” en caso contrario es error (Error 04)** |
| **V10** | **Validar el campo “#\_bytes” Si el valor calculado es diferente al señalado en el archivo deberá ser catalogado con error (Error 03)** |
| **V11** | **Validar el campo “Formato\_Origen” debe tener el valor “A” cualquier elemento distinto deberá ser catalogado con error (Error 02)** |
| **V12** | **Validar el campo “traducción” debe tener el valor “N” cualquier elemento distinto deberá ser catalogado con error (Error 01).** |
| **V13** | **Validar que el nombre del archivo no exista en la casilla destino, en caso de existir, deberá ser catalogado con error (Error 28)** |
| **V14** | **Para que un envío de archivo sea válido, deberá cotejarse con los registros de movimiento de la base de datos. De esta forma se debe validar que el “nombre de archivo” , “casilla destino” y que el estado del movimiento sea “02” o no exista, en caso contrario deberá ser catalogado con error (Error 39)** |
| **V15** | **Validar que el nombre del archivo exista en la casilla origen, en caso de no existir, deberá ser catalogado con error (Error 27)** |
| **V16** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |

Tabla

Descripción generada automáticamente

# Construyendo la carátula de salida

La carátula de salida se construirá cotejando los campos calculados de la carátula de entrada, con los valores calculados del archivo de datos.

## Formato de carátula de salida

El formato F3 (nf) es:

<nro. Línea 1><valor campo 1><valor decimal campo 1><signo campo 1><fin de línea>

….

<nro. Línea 2><valor campo 2><valor decimal campo 2><signo campo 2><fin de línea>

….

<nro. Línea m><valor campo m><valor decimal campo m><signo campo m><fin de línea>

…

<nro. Línea N><valor campo N><valor decimal campo N><signo campo N><fin de línea> Donde:

* <nro. Línea m>

Es un correlativo numérico y secuencial que comienza en 1 y el largo es 3.

* <valor campo m>

Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo el cual tiene un largo de 30 dígitos, rellenado con el valor 0 a la izquierda.

* <valor decimal campo m>

Representa el valor decimal del campo m del mensaje carátula del tipo de archivo, tiene un largo de 4 dígitos, rellenado con valor 0 a la izquierda cuando es menor a 4.

* <signo campo m>

Esto representa el signo del campo m del mensaje carátula, debe ser +, siendo de largo 1 posición.

El signo lo define el archivo de entrada

* <fin de línea>

Carácter fin de línea en formato Linu:x.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **IDC** | **NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 01 EN EL PRIMER CAMPO**  Cálculo:  Cantidad de registros en el archivo de datos bajo el campo 1 (Tipo de registro) =”1” | Sí |
| **6** | **:** | **IDD** | **NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 02 EN EL PRIMER CAMPO**  Cálculo:  Cantidad de registros en el archivo de datos bajo el campo 1 (Tipo de registro) =”2” | Sí |
| **7** |  | **79** | **OBSERVACIONES** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6 |

Definir el archivo de carátula de salida, a modo de ejemplo se espera:

0010000000000000009999999999999990000+

0020000000000000009999999999999990000+

# Definición de nombres

## Archivos de entrada a SINACOFI

## Archivo de datos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo 1** |  |
| **Flujo 2** |  |
| **Flujo 3** | **FTE24XXXXyyyymmdd## ( Definición recomendada)**  **XXXX:Entidad ; yyyy:Año; mm:Mes; dd:Día ;##: Correlativo:00-99**  **FTE24z (Se debe validar con un largo de 6 caracteres)**  **-Los primeros dos caracteres FT debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-Del tercer carácter al quinto debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-El sexto caracter es libre.**  **El largo máximo es 20 caracteres**  **Banco de Chile puede ocupar ambas definiciones de nombres, de la misma forma que ocupa el flujo 5.** |
| **Flujo 4** |  |
| **Flujo 5** | **xxxEEEyyyymmdd## o xxxEEEyyyymmdd##.DAT ( Definición recomendada)**  **xxx: Tipo de documento; EEE: Entidad financiera (sólo 001); yyyy: Año**  **mm: mes; dd: día; ##: Correlativo:00-99**  **E240012023042501 o E240012023042501.DAT**  **Desde el primer carácter al tercer carácter debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar Mayúscula/minúscula.**  **Claudio: Revisar con más detenimiento (dependiendo de lo que lee es el largo que aplica)** |

## Archivo Carátula:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo 1** |  |
| **Flujo 2** |  |
| **Flujo 3** | **FTE24XXXXyyyymmdd##.CAR ( Definición recomendada)**  **XXXX:Entidad ; yyyy:Año; mm:Mes; dd:Día ;##: Correlativo:00-99**  **FTE24z**  **-Los primeros dos caracteres FT debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-Del tercer carácter al quinto debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-El sexto caracter es libre.**  **El largo máximo es 20 caracteres**  **Banco de Chile puede ocupar ambas definiciones de nombres, de la misma forma que ocupa el flujo 5.** |
| **Flujo 4** |  |
| **Flujo 5** | **xxxEEEyyyymmdd##.CAR o xxxEEEyyyymmdd##.DAT.CAR (ejemplo)**  **xxx: Tipo de documento; EEE: Entidad financiera (sólo 001); yyyy:Año**  **mm:mes; dd: día; ##: Correlativo:00-99**  **E240012023042501.CAR o E240012023042501.DAT.CAR** |

## Archivo de control de datos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo 1** |  |
| **Flujo 2** |  |
| **Flujo 3** | **FTE24XXXXyyyymmdd##.CTR ( Definición recomendada**  **XXXX:Entidad ; yyyy:Año; mm:Mes; dd:Día ;##: Correlativo:00-99**  **FTE24z**  **-Los primeros dos caracteres FT debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-Del tercer carácter al quinto debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-El sexto carácter es libre.**  **El largo máximo es 20 caracteres**  **Banco de Chile puede ocupar ambas definiciones de nombres, de la misma forma que ocupa el flujo 5.** |
| **Flujo 4** |  |
| **Flujo 5** | **xxxEEEyyyymmdd##.CTR (ejemplo)**  **xxxEEEyyyymmdd##.CAR.CTR (ejemplo)**  **xxx: Tipo de documento; EEE: Entidad financiera (sólo 001); yyyy: Año**  **mm: mes; dd: día; ##: Correlativo:00-99**  **E240012023042501.CTR**  **E240012023042501.CAR.CTR** |

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF** | **E24FT#####A.XXXX (Ejemplo)**  **XXXX: Código Institución origen ;**  **#####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 5** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF** | **E24FT#####C.XXXX (Ejemplo)**  **XXXX: Código Institución origen**  **#####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 5** |

## Definición de correlativo

El correlativo es único y se define por Institución Receptora y por canal (TID-FT3)

- Comisión Mercado Financiero (CMF) 2 correlativos

-Banco Central (BCCH) 2 correlativos

-Depósito Central de Valores (DCV) 2 correlativos

-Empresa de Transporte de Valores (ETV) 2 correlativos

# Definición del destino

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF** | **Archivo de control, campo “destino”** |

# Mensajería

**Validar la siguiente definición:**

## Aviso

Se genera una vez que se produce el movimiento de los archivos a la casilla de destino y que se hayan generado los archivos de datos y carátula de salida al destinatario, con el fin de que queden disponibilizados para su retiro.

Pre-condiciones:

-Cuando se ha validado exitosamente la transferencia.

-Cuando se ha dejado el archivo de respuesta en el directorio “buzon” de la casilla origen.

-Cuando se han movido desde el directorio de “entrada” de la casilla origen al directorio “salida” de la casilla destino los archivos de datos, carátula y control, sin ninguna transformación a los dejados por la institución emisora.

-Cuando se ha generado en el “nuevo directorio” de la casilla de la CMF, el archivo de datos y el archivo de carátula de salida.

## Resultado

Se genera en dos escenarios:

-Una vez que se generan cuando los archivos entrantes son validados y no tienen ningún error (OK).

-Cuando se produce un error en el proceso (NK)

## Notificación

Si bien esta mensajería se genera en el sistema central a partir del archivo .RES.DET. y debe llegar al directorio buzón de la entidad emisora.

## Resultado RES.DET

Debe llegar al buzón de la entidad receptora (CMF) y se genera cuando los archivos “llegan” (archivo de datos + carátula salida) al directorio destino en la CMF.

# Definir el estructura y nombre para cada archivo de mensajería

## Estructura

## Archivo notificado (CMF):

MENSAJE\_RESULTADO

<nombre\_archivo><destino>

<glosa> Largo máximo:70

FIN\_MENSAJE

Especificación de los campos del archivo de notificación es como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** |  | **Descripción** | **Validación** |
| <nombre\_archivo> | : | Nombre del archivo asociado al mensaje de control. | Requerido |
| <destino> | : | Nombre del usuario al que fue enviado el archivo notificado. | Requerido |
| <glosa> | : | Texto libre. | opcional |

## Archivo aviso (SINACOFI)

MENSAJE\_RESULTADO

<nombre\_archivo><originador>

<glosa> Largo máximo:30

FIN\_MENSAJE

Especificación de los campos del archivo de aviso es como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** |  | **Descripción** | **Validación** |
| <nombre\_archivo> | : | Nombre del archivo asociado al mensaje de control. | Requerido |
| <originador> | : | Nombre del usuario que envió el archivo | Requerido |
| <glosa> | : | Texto libre. | opcional |

## Archivo resultado (SINACOFI)

MENSAJE\_RESULTADO

<nombre\_archivo><código>

<glosa> Largo máximo:70

Definir:

Cuando existe un error, se debe colocar el mensaje del error encontrado (ver tabla de errores)

Cuando exista más de un error, debe colocar un mensaje genérico correspondiente al código 67 de la tabla de errores.

FIN\_MENSAJE

Especificación de los campos del archivo de resultado es como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** |  | **Descripción** | **Validación** |
| <nombre\_archivo> | : | Nombre del archivo asociado al mensaje de control. | Requerido |
| <código> | : | OK, si el término de la transferencia fue exitoso. NK, en Caso contrario. | Requerido |
| <glosa> | : | Texto libre. | opcional |

## Definición de nombres:

SINACOFI (B2Bi)

|  |  |
| --- | --- |
| Aviso | Archivo de entrada.AVI |
| Resultado | (Archivo de entrada).RES o (Archivo de entrada).RES.DET |

CMF

|  |  |
| --- | --- |
| Notificación | (Archivo con el mismo nombre que llego a CMF).NOT |

# Datos sensibles

-Rut